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Капітальний ремонт об’єкту нерухомості нежитлова будівля (Харчоблок) за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва
ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи
· КЕКВ: 3132 - Капітальний ремонт інших об’єктів

План України:
7.15. Створення (капітальний ремонт приміщень, реконструкція тощо) належних умов перебування в закладах охорони здоров`я з метою підвищення якості надання медичних послуг

Примітки: Закупівля здійснюється в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, передбаченого Рамковою Угодою укладеною між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованою Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX. Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

Загальна кошторисна вартість реалізації проєкту «Капітальний ремонт об'єкта нерухомості – нежитлова будівля (харчоблок) за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації становить близько 90,0 млн грн. Водночас у межах даної закупівлі передбачається виконання першочергового етапу будівельних робіт на суму 34,5 млн грн, що обумовлено обсягом бюджетних призначень та наявним фінансуванням. Реалізація зазначеного етапу дозволить виконати найбільш пріоритетні роботи, необхідні для забезпечення подальшого виконання проєкту та введення об'єкта в експлуатацію відповідно до проєктних рішень
Предмет закупівлі: Капітальний ремонт об'єкта нерухомості – нежитлова будівля (харчоблок) ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27. 
Необхідність здійснення закупівлі робіт з капітального ремонту харчоблоку обумовлена потребою забезпечення безпечного, безперебійного та нормативного функціонування харчоблоку, який забезпечує лікувальним харчуванням пацієнтів Інституту.
Відповідно до розробленого робочого проєкту капітальний ремонт передбачає комплексне оновлення інженерних систем, будівельних конструкцій, внутрішнього оздоблення та технологічних приміщень із приведенням об'єкта у відповідність до вимог чиного законодавства України, державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних, протипожежних та енергозберігаючих вимог. Проєктна документація розроблена відповідно до ДБН А.2.2-3:2014, ДБН В.2.2-9:2018, ДБН В.2.2-40:2018, ДБН В.1.1-7:2016 та інших нормативних документів. 
Будівля харчоблоку є окремо розташованою двоповерховою будівлею з підвальним поверхом, яка має несучі цегляні стіни, залізобетонні перекриття та забезпечена існуючими мережами водопостачання, каналізації, електропостачання й теплопостачання, що підлягають заміні або модернізації в межах проєкту. При цьому проєктом передбачено максимальне збереження існуючого благоустрою території та відновлення його після завершення будівельних робіт. 
Проєктом передбачено виконання комплексу будівельних, інженерних та технологічних робіт, зокрема:
· оновлення внутрішніх приміщень харчоблоку; 
· заміну інженерних мереж водопостачання, каналізації, електропостачання; 
· модернізацію систем опалення, вентиляції та кондиціонування; 
· улаштування сучасних систем протипожежного захисту; 
· забезпечення енергоефективності будівлі; 
· створення безпечних умов праці персоналу та перебування пацієнтів; 
· забезпечення доступності об'єкта відповідно до вимог інклюзивності. 
Харчоблок працює на власній сировині та забезпечує приготування лікувального харчування для 370 пацієнтів щоденно, функціонує сім днів на тиждень та здійснює повний цикл приготування їжі. За проєктними розрахунками загальна кількість умовних страв становить близько 4480 страв на добу, що свідчить про значне навантаження на будівлю та технологічне обладнання. 
Проєктними рішеннями передбачено організацію технологічних процесів відповідно до вимог санітарного законодавства із розмежуванням потоків сировини, готової продукції, використаного посуду та харчових відходів, що виключає їх перетин та забезпечує дотримання принципів безпечності харчових продуктів. 
Робочим проєктом також передбачено виконання заходів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, організації поводження з відходами, забезпечення нормативних параметрів мікроклімату, освітлення, вентиляції та санітарно-побутових умов для персоналу. 
Реалізація проєкту дозволить:
· забезпечити відповідність харчоблоку чинним державним будівельним, санітарним та протипожежним нормам; 
· підвищити рівень безпеки пацієнтів і персоналу; 
· забезпечити належні умови для приготування лікувального харчування; 
· підвищити енергоефективність будівлі; 
· зменшити експлуатаційні витрати на утримання будівлі та інженерних мереж; 
· забезпечити безперебійну роботу харчоблоку як одного з критично важливих структурних підрозділів закладу охорони здоров'я. 
Таким чином, здійснення закупівлі робіт з капітального ремонту харчоблоку є об'єктивно необхідним для забезпечення належного функціонування ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України», створення безпечних умов перебування пацієнтів та персоналу, виконання вимог чинного законодавства України у сфері будівництва, охорони праці, пожежної безпеки, санітарного законодавства та забезпечення безперервного процесу надання медичної допомоги.









ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
	[bookmark: _Hlk235685875]№ п/п

	Найменування робіт та витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	

	
	
	
	
	

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні  роботи
	
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Дверні/віконні прорізи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т/ решіткі на вікна
	т
	0,8308
	 

	2
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т/ металевої решітки з дверима
	т
	0,1566
	 

	3
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	22
	 

	4
	Знімання засклених віконних рам
	м2
	62,48
	 

	5
	Розбирання відливів
	м
	40,73
	 

	6
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних
будівлях
	м2
	9,492
	 

	7
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	22
	 

	8
	Знімання дверних полотен
	м2
	54,91
	 

	9
	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням
дверних полотен
	м2
	52,04
	 

	10
	(Демонтаж) Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для
автокоптилень і пароварильних камер/ ліфт , підйомник
	т
	0,2472
	 

	11
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	1,87
	 

	12
	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли
	м3
	2,08
	 

	 
	Роздiл 2. Покрівля
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	13
	Розбирання відливів
	м
	28,38
	 

	14
	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі парапетів
	м
	46,04
	 

	15
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів
	м2
	324,22
	 

	16
	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами
	м2
	324,22
	 

	17
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	м2
	324,22
	 

	18
	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки
	м2
	324,22
	 

	19
	Очищення покриття покрівлі
	м2
	302,25
	 

	20
	Знепилювання поверхонь
	м2
	302,25
	 

	21
	Розбирання відливів(завантажувальна 031)
	м
	3,41
	 

	22
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів
	м2
	9,79
	 

	23
	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами

	м2
	9,79
	 

	

24
	Роздiл 3. Фасад

(Демонтаж) Облицювання стін та укосів фасадів
будівель керамічною плиткою на цементному розчині по
бетонній і цегляній поверхні
	 
 

м2
	


326,3528
	 

	25
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2
	313,4
	

	26
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів,
колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1м2
	  м2
	12,9528
	

	
	
	
	
	

	27


28
	Розбирання покриттів з металопрофілю (входи в   підвал і головний вхід)
(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т/накриттів і огорож (входи в підвал

	  м2


Т
	19,21


1
	 



	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	 
	Роздiл 4. Ганок 1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Розбирання бетонних сходів і бетонних конструкцій ганку
	  м3
	5,48
	 

	30
	Розробка ґрунту під ганком для влаштування нового
ганку
	  м3
	6,4
	 

	31
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	6,4
	 

	32
	Перевезення ґрунту до 30 км
	  т
	10,56
	 

	 
	Роздiл 5. Ганок 2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Розбирання бетонних сходів і бетонних конструкцій ганку
	  м3
	3,79
	 

	34
	Розробка ґрунту під ганком для влаштування нового
ганку
	  м3
	3,84
	 

	35
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	3,84
	 

	36
	Перевезення ґрунту до 30 км
	  т
	6,336
	 

	 
	Роздiл 6. Завантажувальна (прим. 031)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	  м3
	2,7
	 

	38
	Розбирання бетонного фундаменту товщ. 300 мм
	  м3
	21,29
	 

	39
	Демонтаж бетонних сходів і пандуса
	  м3
	2,64
	 

	40
	Виїмка грунту в межах завантажувальної для
влаштування нової завантажувальної
	  м3
	6,6
	 

	41
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	6,6
	 

	42
	Перевезення ґрунту до 30 км
	  т
	10,89
	 

	 
	Роздiл 7. Приямок входу в підвал
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Розбирання бетонних сходів і підлоги приямку
	  м3
	0,67
	 

	44
	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін
підвалів
	  м3
	9,39
	 

	45
	Виїмка грунту в межах приямку для влаштування нового
приямку
	  м3
	13,23
	 

	46
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	13,23
	 

	47
	Перевезення ґрунту до 30 км
	  т
	21,8295
	 

	 
	Роздiл 8. Відмостка
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Розбирання бортових каменів
	  м
	40
	 

	49
	(Демонтаж) Улаштування вимощення з
асфальтобетонної суміші
	  м2
	130,37
	 

	 
	Роздiл 9. Інші витрати
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Навантаження сміття вручну
	  т
	335,52034
	 

	51
	Перевезення сміття до 30 км
	  т
	335,52034
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-05 на прорізи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Дверні прорізи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах
	  м2
	31,5795
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	53

54

	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах
Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у
кам'яних



	  м2

м2
	21,735

30,989
	 

	55
	Монтаж вогнезахисних дверей
	  т
	2,525
	 

	 
	Роздiл 2. Прорізи віконні
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	  м2
	0,54
	 

	57
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	  м2
	15,4875
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	58
	Вікно металопластикове (з енергозберігаючим
склопакетом)   мінімальне допустиме значення
приведеного опору теплопередачі =    0,9 м2К/Вт ДСТУ
EN 14351-1:2020, колір білий. Комплектація: ручка,  
механізм зачинення, підвіконна дошка, відлив.., 
1750*1750
	  шт
	1
	 

	59
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	  м2
	20,7025
	 

	60
	Вікно металопластикове (з енергозберігаючим
склопакетом)   мінімальне допустиме значення
приведеного опору теплопередачі =    0,9 м2К/Вт ДСТУ
EN 14351-1:2020, колір білий. Комплектація: ручка,  
механізм зачинення, підвіконна дошка, відлив1690х1750
	  шт
	7
	 

	86
	Вікно металопластикове (з енергозберігаючим
склопакетом)   мінімальне допустиме значення
приведеного опору теплопередачі =    0,9 м2К/Вт ДСТУ
EN 14351-1:2020, колір білий. Комплектація:   підвіконна
дошка, відлив.. 1700х1200
	  шт
	10
	 

	87
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	  м2
	15,865
	 

	88
	Вікно металопластикове (з енергозберігаючим
склопакетом)   мінімальне допустиме значення
приведеного опору теплопередачі =    0,9 м2К/Вт ДСТУ
EN 14351-1:2020, колір білий. Комплектація: ручка,  
механізм зачинення, підвіконна дошка, відлив. 1800х600
	  шт
	1
	 

	89
	Установлення пластикових підвіконних дошок //у
комплекті
	  м
	96,38
	 

	90
	Монтажна піна професійна універсальна
	  л
	13,377544
	 

	91
	Установлення віконних зливів
	  м
	96,38
	 

	92
	Дюбель-шуруп 10х100
	  шт
	3,402214
	 

	93
	Силікон
	  л
	2,8306806
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-06 на покрівля
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних
будівлях з газобетонних блоків/ парапет
	  м3
	11
	 

	95
	Газобетон 500 кг/м3
	  м3
	10,89
	 

	96
	Суміш  для газобетона
	  кг
	275
	 

	97
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	  м2
	316,88
	 

	98
	Плівка пароізоляційна 300кмм
	  м2
	348,568
	 

	99
	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в один
шар/ утеплення парапету
	  м2
	70,9
	 

	100
	Мінплита товщ. 50 мм MONROCK MAX E
200/02000/1200 6ST/MIWO
	  м3
	3,65135
	 

	101
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	278,49
	 

	102
	Сітка д.6 яч 100х100
	  м2
	306,339
	 

	103
	Фіксатор арматури
	  шт
	2784,9
	 

	104
	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм
площею понад 20 м2
	  м2
	278,49
	 

	105
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого
бетону додавати або виключати/30-230 мм
	  м2
	203,17
	 

	106
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого
бетону додавати або виключати/30-120 мм
	  м2
	75,32
	 

	107
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	  м2
	278,49
	 

	108
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ до 20
мм
	  м2
	-278,49
	 

	109
	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари
	  м2
	278,49
	 

	110
	Смуга покрівельна армована мембрана шириною 130мм
	  м.п.
	145,2
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	111
	Мінплита товщ. 100 мм MONROCK MAX E
200/02000/1200 6ST/MIWO
	  м3
	30,1186935
	 

	112
	Мінплита товщ. 100 мм MONROCK MAX E
200/02000/1200 6ST/MIWO
	  м3
	28,68447
	 

	113
	Герметик Sikaflex 11 FC
	  шт
	28
	 

	114
	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в один
шар/додатковий
	  м2
	278,49
	 

	115
	Мінплита товщ. 50 мм MONROCK MAX E
200/02000/1200 6ST/MIWO
	  м3
	14,342235
	 

	116
	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі
зварюванням стику
	  м2
	278,49
	 

	117
	Геотекстиль термофіксованого 300 г/м2
	  м2
	306,339
	 

	118
	Улаштування прижимноі планки
	  м
	290,4
	 

	119
	Притискна рейка
	  м
	293,3
	 

	120
	Телескопічний дюбель
	  шт
	968
	 

	121
	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран
	  м2
	156,5
	 

	122
	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм
	  м
	18,33
	 

	123
	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати/до
450 мм
	  м
	18,33
	 

	124
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів
	  м
	110
	 

	125
	 Відлив шириною 900 мм тов. 0,7
	  м
	61
	 

	126
	 Відлив шириною 950 мм тов. 0,7
	  м
	14,5
	 

	127
	 Відлив шириною 1100 мм тов. 0,7
	  м
	34,5
	 

	128
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів
	  м
	10,6
	 

	129
	Водозливна труба д.100 мм, L=3 м
	  м
	11,024
	 

	130
	Відвід кутовий д.100 мм для парапетної переливної лійки
	  шт
	3
	 

	131
	 коліно дворозтрубне - 2 шт.
	  шт
	2
	 

	132
	Відвід труби д.100 мм
	  шт
	3
	 

	133
	Кронштейн труби (в комплекті з дюбелем, метизом,
хомутом)
	  шт
	22
	 

	134
	Муфта  труби д.100
	  шт
	13
	 

	135
	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього
водостоку
	  л-ка
	3
	 

	136
	Воронка парапетна переливна з ПВХ Ф110
	  шт
	3
	 

	137
	Лійка ПВХ парапетна переливна д100, L=500 мм
	  шт
	3
	 

	138
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  шт
	3
	 

	139
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
	  шт
	3
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-07 на фасад
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	140
	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м
	  м2
	340
	 

	141
	Очищенння поверхні бетонних блоків фундементу
	  м2
	212,51
	 

	142
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів
	  м2
	212,51
	 

	143
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
рулонними матеріалами в 2 шари
	  м2
	212,51
	 

	144
	Єврорубероїд
	  м2
	488,773
	 

	145
	Праймер бітумний 01
	  т
	17,0008
	 

	146
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
рулонними матеріалами в 3 шари
	  м2
	149,3
	 

	147
	Шиповидна мембрана
	  м2
	171,695
	 

	148
	Геотекстиль
	  м2
	343,39
	 

	149
	Дюбель з гумовим ущільненням (для шиповидної
мембрани)
	  шт
	597,2
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	150
	Монтаж монтажної планки
	  м
	74,03
	 

	151
	Монтажна планка
	  м
	75
	 

	152
	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту
	  м3
	14,93
	 

	153
	Пінополістеролу екструдованого XPS у=35кг/м3 товщ.50
мм
	  м3
	6,76347
	 

	154
	Балон Ceresit CT84
	  шт
	22
	 

	155
	Утеплення фасадів екструдованого пінополістиролу
товщиною 100 мм з опорядженням декоративним
розчином. Стіни гладкі
	  м2
	63,21
	 

	156
	Пінополістеролу екструдованого XPS у=35кг/м3 товщ.50
мм
	  м3
	6,76347
	 

	157
	Суміш ППС Ceresit СТ 85
	  кг
	758,52
	 

	158
	Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою
термоголівкою 10х120
	  шт
	510
	 

	159
	Сітка армуюча
	  м2
	72,69
	 

	160
	Ґрунт-фарба кварцова адгезійнаCeresit CT 16
	  кг
	10,7457
	 

	161
	Декоративна  штукатурка Ceresit CT 137 зерно 1,5-2,0 мм
	  кг
	167,751
	 

	162
	Фарба Ceresit CT 54
	  л
	18,963
	 

	163
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі
	  м2
	337,72
	 

	164
	Мінеральні плити, t = 150 мм (135 кг/м2)
	  м3
	54,20406
	 

	165
	Суміш МВ CT 190 (для приклеювання та захисту плит із
мінвати)
	  кг
	4052,64
	 

	166
	Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою
термоголівкою 10х240
	  шт
	2729
	 

	167
	Сітка армуюча
	  м2
	388,38
	 

	168
	Ґрунт-фарба кварцова адгезійнаCeresit CT 16
	  кг
	57,4124
	 

	169
	Декоративна  штукатурка Ceresit CT 137 зерно 1,5-2,0 мм
	  кг
	911,844
	 

	170
	Фарба Ceresit CT 54
	  л
	101,316
	 

	171
	Цкольний профіль з крапельником
	  м
	74,03
	 

	172
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт
	  м2
	23,42
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-08 на вимощення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Земляні роботи для влаштування утеплення,
гідроізоляцї  та  вимощення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	173
	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група
ґрунту 2
	  м3
	256,1832
	 

	174
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	15,7872
	 

	175
	Перевезення ґрунту до 30 км
	  т
	26,04888
	 

	176
	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей
шириною до 2 м в стійких ґрунтах
	  м3
	256,1832
	 

	177
	Засипання траншей та котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група
ґрунту 1
	  м3
	192,3168
	 

	178
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2
	  м3
	192,3168
	 

	179
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	  м3
	48,0792
	 

	 
	Роздiл 2. Вимощення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	180
	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей оптимального гранулометричного складу
одношарових, товщиною 12 см
	  м2
	128,87
	 

	181
	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3/до 8см
	  м2
	-128,87
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	182
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо
	  м2
	128,87
	 

	183
	Плівкова гідроізоляція, 200 мкм
	  м2
	148,2005
	 

	184
	Армування підстилаючих шарів і набетонок
	  т
	1,5902558
	 

	185
	Сітка  Ф 5Вр-1 100х100
	  м2
	128,87
	 

	186
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 10-20мм
	  м3
	12,887
	 

	187
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	  м2
	128,87
	 

	188
	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон
В30 [М400] [МРЗ200]
	  м2
	134,92689
	 

	189
	Улаштування підстильного шару щебеневого
	  м3
	0,6732
	 

	190
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	  м
	84,6
	 

	191
	Камені бортові БР 100.20.8
	  шт
	85
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-012 на конструктивні  рішення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Проріз ПП1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	192
	Підсилення цегляних стін стальними обоймами
	  т
	0,0374
	 

	193
	Швелер 120х52; L=1540
	  т
	0,03264
	 

	194
	Лист, б=6
	  т
	0,005508
	 

	195
	Шпилька М16, L=400+ 2- гайки та 2шайби М16.
	  шт
	5
	 

	196
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою
	  м2
	1,2
	 

	 
	Роздiл 2. Проріз ПП2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	197
	Підсилення цегляних стін стальними обоймами
	  т
	0,0358
	 

	198
	Швелер 120х52; L=1400
	  т
	0,029784
	 

	199
	Лист, б=6
	  т
	0,006732
	 

	200
	Шпилька М16, L=400+ 2- гайки та 2шайби М16.
	  шт
	5
	 

	201
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою
	  м2
	1,15
	 

	 
	Роздiл 3. Проріз ПП3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	202
	Підсилення цегляних стін стальними обоймами
	  т
	0,036
	 

	203
	Швелер 120х52; L=1400
	  т
	0,029784
	 

	204
	Лист, б=6
	  т
	0,006936
	 

	205
	Шпилька М16, L=400+ 2- гайки та 2шайби М16.
	  шт
	5
	 

	206
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою
	  м2
	1,152
	 

	 
	Роздiл 4. Проріз ПП4,5
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	207
	Підсилення цегляних стін стальними обоймами
	  т
	0,021
	 

	208
	 Кутик 125х80х7; L=950
	  т
	0,02142
	 

	209
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою
	  м2
	0,672
	 

	 
	Роздiл 5. Проріз ПП6
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	210
	Підсилення цегляних стін стальними обоймами
	  т
	0,0105
	 

	211
	 Кутик 125х80х7; L=950
	  т
	0,01071
	 

	212
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою
	  м2
	0,35
	 

	 
	Роздiл 6. Земляні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	213
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	  м3
	96,48
	 

	214
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
[доробка вручну, розробленого механiзованим способом]
	  м3
	24,12
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	215
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	5,6
	 

	216
	Перевезення ґрунту до 30 км
	  т
	9,24
	 

	217
	Засипання траншей та котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група
ґрунту 1
	  м3
	105,48
	 

	218
	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні
траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт,
група ґрунту 1, додавати
	  м3
	105,48
	 

	219
	Земля рослинна
	  м3
	2,42
	 

	220
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2
	  м3
	105,48
	 

	221
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	  м3
	11,72
	 

	222
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	  м3
	2,4
	 

	223
	Пісок природний, рядовий
	  м3
	4,84
	 

	 
	Роздiл 7. Фундаменти
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	224
	Улаштування підстильного шару піщаного
	  м3
	9,4
	 

	225
	Пісок природний, рядовий
	  м3
	10,528
	 

	226
	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм
	  м3
	9,293
	 

	227
	Фіксатор пластмасовий
	  шт
	220
	 

	228
	Арматура А240С 6
	  т
	0,00153
	 

	229
	Арматура А240С 8
	  т
	0,00124
	 

	230
	Арматура А400С 10
	  т
	0,172
	 

	231
	Арматура А400С 12
	  т
	0,2454
	 

	232
	Арматура А400С 14
	  т
	0,0818
	 

	233
	Улаштування сходів [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до
20 мм]
	  м3
	1,862
	 

	234
	Арматура А400С 8
	  т
	0,016
	 

	235
	Арматура А400С 10
	  т
	0,0208
	 

	236
	Арматура А400С 12
	  т
	0,0184
	 

	237
	Арматура А400С 14
	  т
	0,0479
	 

	238
	Арматура А240С 6
	  т
	0,0242
	 

	239
	Улаштування сходів [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас
бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до
20 мм]
	  м3
	1,005
	 

	240
	Арматура А400С 8
	  т
	0,0103
	 

	241
	Арматура А400С 12
	  т
	0,0142
	 

	242
	Арматура А400С 14
	  т
	0,0459
	 

	243
	Арматура А240С 6
	  т
	0,0127
	 

	244
	Улаштування перекриттів по стальних балках і
монолітних ділянок при збірному залізобетонному
перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до
100 мм
	  м3
	0,792
	 

	245
	Арматура А400С 14
	  т
	0,0255
	 

	246
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть
заповнювача бiльше 10 до 20 мм]
	  м3
	13,833
	 

	247
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских
	  м3
	1,408
	 

	248
	Фіксатор пластмасовий
	  шт
	1520
	 

	249
	Арматура А240С 6
	  т
	0,0268
	 

	250
	Арматура А400С 10
	  т
	0,3307
	 

	251
	Арматура А400С 12
	  т
	0,9009
	 

	252
	Арматура А400С 14
	  т
	0,0094
	 

	253
	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм
	  м3
	1,926
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	254
	Арматура А240С 6
	  т
	0,0023
	 

	255
	Арматура А400С 8
	  т
	0,0229
	 

	256
	Арматура А400С 10
	  т
	0,0333
	 

	257
	Арматура А400С 12
	  т
	0,082
	 

	258
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.
	  т
	0,028
	 

	259
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,028
	 

	260
	Лист б=8, 200х200
	  т
	0,024
	 

	261
	Арматура А400С 12
	  т
	0,00105
	 

	262
	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 1 шар
	  м2
	66,5
	 

	263
	Рубероід РК350
	  м2
	73,15
	 

	264
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону
	  м2
	170,5
	 

	265
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	  шт
	28
	 

	266
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	  шт
	28
	 

	267
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]
	  т
	0,515
	 

	268
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.
	  т
	0,0395
	 

	269
	Труба  60x3,5 мм
	  т
	0,30444
	 

	270
	Труба  80x3,5 мм
	  т
	0,182664
	 

	271
	Труба  80x5 мм
	  т
	0,044376
	 

	272
	Лист б=5
	  т
	0,016218
	 

	273
	Лист б=8
	  т
	0,018232
	 

	274
	 Стрічка 100х5, L=1800
	  т
	0,00742
	 

	275
	Шпилька М16, L=560
	  шт
	12
	 

	276
	Саморозтискний болт М12, L=250
	  шт
	2
	 

	277
	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень
	  т
	0,5545
	 

	278
	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	17,67
	 

	279
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	17,67
	 

	280
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	  м2
	27,4
	 

	281
	Профнастил Н60, б=0,7мм.
	  м2
	31,51
	 

	282
	Саморіз покрівельний по металу з шайбою, 4х19мм
	  шт
	21,9
	 

	283
	Саморізи покрівельні 4,8х35 мм з шайбою ущільнювача
товщ. 2,5 мм, діам. 8 мм з полімерним покриттям, RAL
0864
	  шт
	245
	 

	284
	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових
панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м
	  м2
	10
	 

	285
	Сендвич панель, б=200мм.,мін. вата (НГ)
	  м2
	11
	 

	286
	Саморіз по металу
	  шт
	100
	 

	287
	Улаштування з листової сталі карнизних звисів
	  м
	38,65
	 

	288
	Відливна планка шир.=400, б=0,7мм
	  м
	2
	 

	289
	Відливна планка шир.=300, б=0,7мм
	  м
	31,35
	 

	290
	Відливна планка шир.=500, б=0,7мм.
	  м
	5,3
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	291
	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,
периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 1,2
мм
	  м2
	800
	 

	292
	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
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	293
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	294
	Припливна установка підвісна  VVS015s Aclima (в
комплекті з клапаном жалюзійним, фільтром панельним
F7, секцією електричного нагріву, секцією вентилятора
та секцією шумогасника)
	  шт
	1
	 

	295
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	296
	Автоматика управління VTS Aclima
	  шт
	1
	 

	297
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1000 мм
	  шт
	4
	 

	298
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 150х100 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	2
	 

	299
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 250х200 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	300
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 300х200 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	301
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	11
	 

	302
	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ
	  шт
	11
	 

	303
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	17
	 

	304
	Решітка фасадна АРТ-1Н 500х300 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	305
	Решітка дворядна регульована АРТ-2 200х100 ТЕЗ
	  шт
	9
	 

	306
	Решітка дворядна регульована АРТ-2 300х100 ТЕЗ
	  шт
	7
	 

	307
	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	25,5
	 

	308
	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	  м2
	13,6
	 

	309
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	  м2
	3,7
	 

	310
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	2,3
	 

	311
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	2,3
	 

	312
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	1
	 

	313
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,6
	 

	314
	Звукоізоляція ST GK 072 К-Флекс
	  м2
	1,6
	 

	 
	Роздiл 2. П2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	315
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	316
	Припливна установка на рамі зовнішнього виконання 
VVS075s Aclima (в комплекті з клапаном жалюзійним,
фільтром касетним G4, двома секціями електричного
нагріву, секцією вентилятора, секцією фреонового
нагрівача/охолоджувача, фільтром кишеньковим F7 та
секцією шумогасника)
	  шт
	1
	 

	317
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	318
	Автоматика управління VTS Aclima
	  шт
	1
	 

	319
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	7
	 

	320
	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ
	  шт
	6
	 

	321
	Клапан дросельний прямокутний КДП 300х200 ТЕЗ
	  шт
	1
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	322
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм
	  шт
	1
	 

	323
	Клапан дросельний прямокутний КДП 400х200 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	324
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	17
	 

	325
	Стельовий дифузор класичний ПДК-16+R
	  шт
	9
	 

	326
	Решітка дворядна регульована АРТ-2 200х100 ТЕЗ
	  шт
	5
	 

	327
	Решітка дворядна регульована АРТ-2 300х100 ТЕЗ
	  шт
	4
	 

	328
	Решітка дворядна регульована АРТ-2 300х200 ТЕЗ
	  шт
	3
	 

	329
	Решітка дворядна регульована АРТ-2 400х200 ТЕЗ
	  шт
	5
	 

	330
	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	15,6
	 

	331
	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	  м2
	1,5
	 

	332
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	  м2
	48,6
	 

	333
	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	  м2
	19,4
	 

	334
	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до
3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	  м2
	8,2
	 

	335
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	3,1
	 

	336
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	3,1
	 

	337
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	78,2
	 

	338
	Ізоляція мінераловатна 25 мм ST ALU 25 К-Флекс
	  м2
	75,1
	 

	339
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	3,1
	 

	340
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	2
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	341
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	342
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	343
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	344
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	345
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,016
	 

	346
	Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс
	  шт
	2
	 

	347
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	348
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	349
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	2
	 

	350
	Клапан дросельний круглий КДК 100 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	351
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	352
	Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	353
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	2
	 

	354
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 200х100
	  шт
	2
	 

	355
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	5,7305
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	356
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,7
	 

	357
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,7
	 

	358
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,7
	 

	359
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,7
	 

	360
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	1
	 

	361
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,6
	 

	362
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	1,6
	 

	363
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 4. В2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	364
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	365
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 150 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	366
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	367
	Автоматика управління РС-1-400 Вентс
	  шт
	1
	 

	368
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,025
	 

	369
	Вставка гнучка ВВГ 150 Вентс
	  шт
	2
	 

	370
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки до
200 мм
	  шт
	1
	 

	371
	Шумогасник круглий ШК-150-600 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	372
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1000 мм
	  шт
	1
	 

	373
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 150х150 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	374
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	3
	 

	375
	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	376
	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	377
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	5
	 

	378
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	379
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х100 ТЕЗ
	  шт
	3
	 

	380
	Сітка металева
	  м2
	0,1
	 

	381
	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	7,7
	 

	382
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	0,471
	 

	383
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	1
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	384
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	385
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 125 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	386
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	387
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	388
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,025
	 

	389
	Вставка гнучка ВВГ 125 Вентс
	  шт
	2
	 

	390
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	391
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 125 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
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	392
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	393
	Зонт даховий круглий ЗК 125 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	394
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	2
	 

	395
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 300х100
	  шт
	2
	 

	396
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	5,4165
	 

	397
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,7
	 

	398
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,7
	 

	399
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,7
	 

	400
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,7
	 

	401
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,6
	 

	402
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	1,6
	 

	403
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
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	404
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	405
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 125 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	406
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	407
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	408
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,025
	 

	409
	Вставка гнучка ВВГ 125 Вентс
	  шт
	2
	 

	410
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	2
	 

	411
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 125 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	2
	 

	412
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	413
	Зонт даховий круглий ЗК 125 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	414
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	2
	 

	415
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 300х100
	  шт
	2
	 

	416
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	4,71
	 

	417
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,9
	 

	418
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,9
	 

	419
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,9
	 

	420
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,9
	 

	421
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,8
	 

	422
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	1,8
	 

	423
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
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	424
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	425
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	426
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
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	427
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	428
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,016
	 

	429
	Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс
	  шт
	2
	 

	430
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	6
	 

	431
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	6
	 

	432
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	5
	 

	433
	Клапан дросельний круглий КДК 100 ТЕЗ
	  шт
	4
	 

	434
	Клапан дросельний круглий КДК 125 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	435
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	436
	Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	437
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	5
	 

	438
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 200х100
	  шт
	5
	 

	439
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	11,5395
	 

	440
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,8
	 

	441
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,8
	 

	442
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,8
	 

	443
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,8
	 

	444
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	1
	 

	445
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,5
	 

	446
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	1,5
	 

	447
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 8. В6
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	448
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	449
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	450
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	451
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	452
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,016
	 

	453
	Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс
	  шт
	2
	 

	454
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	455
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	456
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	457
	Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	458
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	1
	 

	459
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 200х100
	  шт
	1
	 

	460
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	5,652
	 

	461
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,8
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	462
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,8
	 

	463
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,8
	 

	464
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,8
	 

	465
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,5
	 

	466
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	1,5
	 

	467
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
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	468
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	469
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	470
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	471
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	472
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,016
	 

	473
	Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс
	  шт
	2
	 

	474
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	475
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	476
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	2
	 

	477
	Клапан дросельний круглий КДК 100 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	478
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	479
	Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	480
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	2
	 

	481
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 200х100
	  шт
	2
	 

	482
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	8,2425
	 

	483
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,8
	 

	484
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,8
	 

	485
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,8
	 

	486
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,8
	 

	487
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	1
	 

	488
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,5
	 

	489
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	1,5
	 

	490
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
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	491
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	492
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	493
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	494
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	495
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,016
	 

	496
	Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс
	  шт
	2
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	497
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	498
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	499
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	500
	Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	501
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	1
	 

	502
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 200х100
	  шт
	1
	 

	503
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	3,768
	 

	504
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,8
	 

	505
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,8
	 

	506
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,8
	 

	507
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,8
	 

	508
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,5
	 

	509
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	1,5
	 

	510
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
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	511
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	512
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 150 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	513
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	514
	Автоматика управління РС-1-400 Вентс
	  шт
	1
	 

	515
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,025
	 

	516
	Вставка гнучка ВВГ 150 Вентс
	  шт
	2
	 

	517
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки до
200 мм
	  шт
	1
	 

	518
	Шумогасник круглий ШК-150-600 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	519
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1000 мм
	  шт
	1
	 

	520
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 150х150 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	521
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	3
	 

	522
	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	523
	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	524
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	5
	 

	525
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	526
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х100 ТЕЗ
	  шт
	3
	 

	527
	Сітка металева
	  м2
	0,1
	 

	528
	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	7,7
	 

	529
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	0,471
	 

	530
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 12. В9
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	531
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	532
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 160 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	533
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	534
	Автоматика управління РС-1-400 Вентс
	  шт
	1
	 

	535
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,04
	 

	536
	Вставка гнучка ВВГ 160 Вентс
	  шт
	2
	 

	537
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки до
200 мм
	  шт
	1
	 

	538
	Шумогасник круглий ШК-160-600 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	539
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	540
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 125 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	541
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	4
	 

	542
	Клапан дросельний круглий КДК 100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	543
	Клапан дросельний круглий КДК 125 ТЕЗ
	  шт
	3
	 

	544
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	5
	 

	545
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ
	  шт
	3
	 

	546
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х100 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	547
	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	1,8
	 

	548
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	5,3694
	 

	549
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,8
	 

	550
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,8
	 

	551
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,8
	 

	552
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,8
	 

	553
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	1
	 

	554
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	2,4
	 

	555
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	2,4
	 

	556
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
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	557
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	558
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 200 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	559
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	560
	Автоматика управління РС-1-400 Вентс
	  шт
	1
	 

	561
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,063
	 

	562
	Вставка гнучка ВВГ 200 Вентс
	  шт
	2
	 

	563
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки до
200 мм
	  шт
	1
	 

	564
	Шумогасник круглий ШК-200-600 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	565
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1000 мм
	  шт
	1
	 

	566
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 250х150 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
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	567
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	3
	 

	568
	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	569
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	6
	 

	570
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ
	  шт
	4
	 

	571
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х100 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	572
	Сітка металева
	  м2
	0,2
	 

	573
	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	11,4
	 

	574
	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	  м2
	3,2
	 

	575
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	0,628
	 

	576
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	1
	 

	577
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	1
	 

	578
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1
	 

	579
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	1
	 

	580
	Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х
50м  НРХ
	  шт
	1
	 

	581
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	2,5
	 

	582
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	2,5
	 

	583
	Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна
40мкм - 50мм*40м  Alenor
	  шт
	1
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	584
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	585
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	586
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	587
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	588
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,016
	 

	589
	Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс
	  шт
	2
	 

	590
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	591
	Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	592
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	1
	 

	593
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 200х100
	  шт
	1
	 

	594
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	0,942
	 

	595
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,7
	 

	596
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,7
	 

	597
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,7
	 

	598
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,7
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	599
	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025
до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	600
	Вентилятор кухонний КСК 2504Д Вентс
	  шт
	1
	 

	601
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	602
	Автоматика управління РСА5Д-6,0-М Вентс
	  шт
	1
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	603
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,098
	 

	604
	Вставка гнучка ВВГ 250 Вентс
	  шт
	2
	 

	605
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	3
	 

	606
	Клапан дросельний прямокутний КДП 300х200 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	607
	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х200 ТЕЗ
	  шт
	2
	 

	608
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	3
	 

	609
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х200 ТЕЗ
	  шт
	4
	 

	610
	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	  м2
	21,4
	 

	611
	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
	  м2
	0,785
	 

	612
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	6,4
	 

	613
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	6,4
	 

	614
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	6,4
	 

	615
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	6,4
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	616
	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05
до 0,1 т
	  шт
	1
	 

	617
	Вентилятор кухонний КСК 315 2Д Вентс
	  шт
	1
	 

	618
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	619
	Автоматика управління РСА5Д-4,0-М Вентс
	  шт
	1
	 

	620
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,156
	 

	621
	Вставка гнучка ВВГ 315 Вентс
	  шт
	2
	 

	622
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	  м2
	7,098
	 

	623
	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	  м2
	11,7
	 

	624
	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
	  м2
	0,785
	 

	625
	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм
	  м2
	0,9891
	 

	626
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	7
	 

	627
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	7
	 

	628
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	7
	 

	629
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	7
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	630
	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05
до 0,1 т
	  шт
	1
	 

	631
	Вентилятор відцентровий вибухозахищений VRAN9-025-
T80-V-00037/2-Y1-1-L0(R0)-0-IE3  CCК
	  шт
	1
	 

	632
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	633
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	634
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,156
	 

	635
	Вставка гнучка СОМ 100-VRAN-025A-ZS   ССК
	  шт
	1
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	636
	Вставка гнучка СОМ 100-VRAN-025Б-ZS   ССК
	  шт
	1
	 

	637
	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих
трубопроводів
	  шт
	1
	 

	638
	Зворотній фланець FOV-025-ZS ССК
	  шт
	1
	 

	639
	Комплект віброізоляторів kiv-1 ССК
	  шт
	1
	 

	640
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	0,5024
	 

	641
	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
	  м2
	0,628
	 

	642
	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм
	  м2
	2,9673
	 

	643
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	2,3
	 

	644
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	2,3
	 

	645
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	2,3
	 

	646
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	2,3
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	647
	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05
до 0,1 т
	  шт
	1
	 

	648
	Вентилятор канальний прямокутний ВКПФ 4Е 500х300
Вентс
	  шт
	1
	 

	649
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	650
	Автоматика управління РСА5Е-3,5-Т Вентс
	  шт
	1
	 

	651
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,3
	 

	652
	Вставка гнучка ВВГ 500х300 Вентс
	  шт
	2
	 

	653
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу перерізом 500х300 мм
	  шт
	1
	 

	654
	Шумогасник прямокутний ШПП-500х300-600 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	655
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	1
	 

	656
	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	657
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	1
	 

	658
	Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	659
	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	  м2
	0,9
	 

	660
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	  м2
	1,6
	 

	661
	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	1
	 

	662
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	2,3
	 

	663
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	2,3
	 

	664
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	2,3
	 

	665
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	2,3
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	666
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	1
	 

	667
	Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС
	  шт
	1
	 

	668
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	669
	Автоматика управління (вимикач)
	  шт
	1
	 

	670
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,016
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	671
	Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс
	  шт
	2
	 

	672
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	673
	Клапан протипожежний універсальний з
електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60
	  шт
	1
	 

	674
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром до 200 мм
	  зонт
	1
	 

	675
	Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ
	  шт
	1
	 

	676
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	1
	 

	677
	Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125  
3030-1R 200х100
	  шт
	1
	 

	678
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	  м2
	5,024
	 

	679
	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю
оцинкованою
	  м
	0,7
	 

	680
	Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття
теплоізольованого повітропроводу назовні
	  м2
	0,7
	 

	681
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	0,7
	 

	682
	Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс
	  м2
	0,7
	 

	683
	Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою структурою
	  м2
	1,6
	 

	684
	Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс  ЕІ60
	  м2
	1,6
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	685
	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т
	  агрегат
	1
	 

	686
	Повітряно-теплова завіса Wing E100 VTS
	  шт
	1
	 

	687
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	688
	Пульт керування тепловою завісою
	  шт
	1
	 

	 
	Вiддiл 2. Кондиціонування
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. К1, К2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	689
	Монтаж агрегату або машини компресорно-
конденсаторної
	  шт
	1
	 

	690
	Спліт-система настінного типу AS25FL-W/1U25MEHFRA-
1 Haier (в комплекті)
	  шт
	1
	 

	691
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	  м
	28
	 

	692
	Труба мідна м'яка 1/4'' (діам.6,35х0,81)
	  м
	14
	 

	693
	Труба мідна м'яка 3/8'' (діам.9,52х0,81)
	  м
	14
	 

	694
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	28
	 

	695
	Термоізоляція діам. 6х9 мм Thermaflex AC
	  м
	14
	 

	696
	Термоізоляція діам. 10х9 мм Thermaflex AC
	  м
	14
	 

	697
	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10
мм2
	  м
	10
	 

	698
	Кабель ВВГнгд 5х1,5мм
	  м
	10,3
	 

	699
	Ізоляційна стрiчка ІЕК кольорова 19мм*20м
	  шт
	4
	 

	 
	Роздiл 2. ККБ2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	700
	Монтаж агрегату або машини компресорно-
конденсаторної
	  шт
	1
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	701
	Компресорно-конденсаторний блок AV14NMVETA  Haier
 (в комплекті з автоматикою управління, соленоїдним
вентелем, терморегулюючим вентелем, фреоновим
ресивером, фільтром-осушувачем з оглядовим вічком,
віброізоляторами)
	  шт
	1
	 

	702
	З'єднувальний елемент для припливних установок  Haier
	  шт
	1
	 

	703
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	  м
	20
	 

	704
	Труба мідна м'яка 1/2'' (діам.12,7х0,81)
	  м
	10
	 

	705
	Труба мідна м'яка 1'' (діам.25,4х1,1)
	  м
	10
	 

	706
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	20
	 

	707
	Термоізоляція діам. 13х9 мм Thermaflex AC
	  м
	10
	 

	708
	Термоізоляція діам. 25х9 мм Thermaflex AC
	  м
	10
	 

	709
	Гріючий кабель 2 м
	  шт
	1
	 

	710
	Термостат
	  шт
	1
	 

	711
	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10
мм2
	  м
	12
	 

	712
	Кабель ВВГнгд 5х1,5мм
	  м
	12,36
	 

	713
	Ізоляційна стрiчка ІЕК кольорова 19мм*20м
	  шт
	2
	 

	714
	Установлення піддонів душових сталевих
	  к-т
	1
	 

	715
	Піддон нержавіючий для зовнішнього блоку 1200х800
	  шт
	1
	 

	716
	Метал для кріплення повітропроводів
	  кг
	420
	 

	 
	Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	717
	Система кондиціонування повітря центральна з
номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при
кількості однотипних установок у машинному залі більш
5
	  установ.
	2
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-014 на придбання 
устаткування  системи опалення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	718
	Магнітний фільтр-сепаратор, 16 бар, 150°C, Dn 20 
TerSIM20/16/150
	  шт
	1
	 

	719
	Лічильник теплової енергії 3/4", ном.витрата Qn=0,6куб.
м/год, Pn16, 150 °C
	  шт
	1
	 

	720
	Пластинчатий теплообмінник, 26.1кВт, 16бар, 150°C в
компл. з патрубкам
	  шт
	1
	 

	721
	Циркуляційний насос системи опалення G=0,9 м3/год,
H=5,2 м,Р=75 Вт,U=230 В
	  шт
	2
	 

	722
	Мембранний розширювальний бак, 25 л,
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-015 на опалення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	723
	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг
	  шт
	25
	 

	724
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних електрозварних труб
діаметром до 50 мм
	  м
	450
	 

	725
	Демонтаж теплообмінника
	  вузол
	1
	 

	726
	(Демонтаж) Установлення елеваторів номер 1, 2
	  шт
	2
	 

	727
	(демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних безшовних труб діаметром 50 мм
	  м
	55
	 

	728
	(Демонтаж) Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм
	  шт
	1
	 

	729
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	  кВт
	27,189
	 

	730
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500-
400
	  шт
	2
	 

	731
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500-
700
	  шт
	1
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	732
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500-
700
	  шт
	3
	 

	733
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500-
900
	  шт
	2
	 

	734
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500-
1000
	  шт
	4
	 

	735
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 22-500-
1000
	  шт
	2
	 

	736
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 22-500-
1100
	  шт
	7
	 

	737
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 22-500-
1200
	  шт
	1
	 

	738
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 33-500-
1400
	  шт
	1
	 

	739
	Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 33-900-
400
	  шт
	2
	 

	740
	Радіатор опалення сталевий панельний гігієнічний Kermi
(нижне під'єднання) HV 20-500-400
	  шт
	5
	 

	741
	Радіатор опалення сталевий панельний гігієнічний Kermi
(нижне під'єднання) HV 20-500-1200
	  шт
	1
	 

	742
	Установлення клапанів діаметром до 25 мм
	  клапан
	31
	 

	743
	H-подібний клапан із вбудованим регулятором перепаду
тиску RLV-KDV
	  шт
	31
	 

	744
	Головка термостатична + накладка від запобігання
несанкціонального втручення Danfoss Aero
	  шт
	31
	 

	745
	Установлення кранів спускних
	  комплект
	4
	 

	746
	Кран дренажний Ф15
	  шт
	4
	 

	747
	Монтаж теплообмінника пластинчастого
	  т
	0,036
	 

	748
	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
25 мм
	  фільтр
	1
	 

	749
	Монтаж перетворювача термоелектричного
багатозонового
	  шт
	1
	 

	750
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т
	  насос
	2
	 

	751
	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1
м3 до 0,4 м3
	  бак
	1
	 

	752
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм
	  шт
	3
	 

	753
	Регулятор перепаду тиску, тип AVP,сідельний
регулювальний клапан,тип VG2 (різьб. з'єдн.),
AVP/VG2/AF Данія, Danfoss компл.  1  Ручний
балансувальний клапан муфтовий Ду25 MSV-BD LENO
Данія, Danfoss шт 1  DN15мм, kvs=0.4м?/год;
регулюв. елемент, тип AVP, 0.3-2.0 бара; імпульс.
трубка AV (компл.)
	  шт
	1
	 

	754
	Регулюючий клапан з електроприводом: електропривід,
тип AMV10, 230 В,14 с/мм VB2/AMV10 Данія, Danfoss
компл. 1   регулювальний клапан, тип VB2 (фланцеве
з'єднання), DN 15 мм, kvs=0.25 м3/год
	  шт
	1
	 

	755
	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром до 25 мм
	  клапан
	3
	 

	756
	Електромагнітний клапан у складі: тип EV220B
(внутрішня різь G?"), DN 15 мм, PN16 бар
EV220B/BB230AS Данія, Danfoss компл. 1   котушка,
тип BB230AS (напруга живлення 230В
	  шт
	1
	 

	757
	Запобіжний клапан WATTS SVH 3/4" 6бар
	  шт
	1
	 

	758
	Ручний балансувальний клапан муфтовий Ду25
	  шт
	1
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	759
	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях
діаметром 50 мм
	  шт
	1
	 

	760
	Лічильник гарячої води Apator Powogaz JS90-1,6 Smart+
(Ду15)
	  шт
	1
	 

	761
	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром до 25 мм
	  шт
	30
	 

	762
	Кран кульовий муфтовий сталевий Dn 20, +180 °С,
16бар (11.39.025-101)
	  шт
	6
	 

	763
	Кран кульовий муфтовий сталевий Dn 25, +180 °С,
16бар (11.39.025-101)
	  шт
	8
	 

	764
	Кран кульовий муфтовий O15, +150 °С, 16 бар
	  шт
	10
	 

	765
	Кран кульовий муфтовий з замком діам. 25
	  шт
	1
	 

	766
	Клапан зворотний муфтовий Genebre 3185 Ду20,+150°С,
16бар, муфтовий
	  шт
	1
	 

	767
	Клапан зворотний муфтовий Genebre 3185 Ду25,+150°С,
16бар, муфтовий
	  шт
	2
	 

	768
	Клапан зворотній муфтовий Genebre  ДУ15, +150, 16 бар
	  шт
	1
	 

	769
	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм
	  шт
	1
	 

	770
	Фільтр сітчастий ДУ 50, +150, 16 бар фланцевий
	  шт
	1
	 

	771
	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм
	  шт
	1
	 

	772
	Фільтр сітчастий ДУ 65, +150, 16 бар фланцевий
	  шт
	1
	 

	773
	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
25 мм
	  фільтр
	4
	 

	774
	Фільтргрубого очищення  FRV1/2, +130, 25 бар муфтовий
	  шт
	1
	 

	775
	Фільтр грубого очищення FVR 3/4" +130°С, 25бар,
муфтовий
	  шт
	1
	 

	776
	Фільтргрубого очищення  FRV1", +130, 25 бар муфтовий
	  шт
	2
	 

	777
	Установлення кранів повітряних
	  комплект
	5
	 

	778
	Повітровідвідник автоматичний Tervix Pro Line 3/8" +
відсічний клапан 1/2", +110°С, 16бар
	  шт
	5
	 

	779
	Установлення манометрів з триходовим краном і
трубкою-сифоном
	  комплект
	16
	 

	780
	Трубки сифонні під манометр Ду15
	  шт
	16
	 

	781
	Триходовий запірний кран для манометра 1/2"х1/2",
+200°С, 16бар
	  шт
	16
	 

	782
	Манометр AFRISO тип RF 63 RAD 0-10 бар,1/4", к.т. 2,5
	  шт
	16
	 

	783
	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових
	  комплект
	9
	 

	784
	Термоманометр AFRISO тип ТМ 80 RAD 1/2", 0-10 бар,
20-120°С, к.т. 2,0
	  шт
	7
	 

	785
	Термометр тип ATh 63F AX з кріпильними пружинами 0-
120°С,к.т. 2,0
	  шт
	2
	 

	786
	Бобишка під гільзу 1/2
	  шт
	23
	 

	787
	Фланець плоский сталевий приварний Ду 15 Ру 16
	  шт
	6
	 

	788
	Фланець плоский сталевий приварний Ду 20 Ру 16
	  шт
	6
	 

	789
	Фланець плоский сталевий приварний Ду 40 Ру 10
	  шт
	4
	 

	790
	Фланець плоский сталевий приварний Ду 50 Ру 16
	  шт
	14
	 

	791
	Фланець плоский сталевий приварний Ду 65 Ру 16
	  шт
	24
	 

	792
	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	  м
	8
	 

	793
	Труба стальна водогазопровідна д 20
	  м
	8
	 

	794
	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	  м
	3
	 

	795
	Труба стальна водогазопровідна 15
	  м
	6
	 

	796
	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм
	  м
	6
	 

	797
	Труба стальна водогазопровідна д 25
	  м
	6
	 

	798
	Фасонні елементи для сталевих трубопроводів
	  шт
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	799
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм
	  м
	20
	 

	800
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	18
	 

	801
	Технічна теплоізоляція товщиною 13 мм для труб  15
(black)
	  м
	4
	 

	802
	Технічна теплоізоляція товщиною 13 мм для труб  20
(black)
	  м
	6
	 

	803
	Технічна теплоізоляція товщиною 13 мм для труб Д 25
(black)
	  м
	8
	 

	804
	Стрічка із вспіненого каучуку шириною 50 мм, довжиною
25 м
	  шт
	4
	 

	805
	Клей для ізоляції а
	  л
	0,5
	 

	806
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	2,5
	 

	807
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	2,5
	 

	808
	Метал для кріплення
	  т
	21
	 

	809
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
до 20 мм
	  м
	300
	 

	810
	Труба із зшитого поліетилену Rehau Rautitan Stabil
д16х2,2
	  м
	200
	 

	811
	Труба із зшитого поліетилену Rehau Rautitan Stabil
д20х2,8
	  м
	100
	 

	812
	Кран кульовий  Д 20
	  шт
	4
	 

	813
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм
	  м
	20
	 

	814
	Труба із зшитого поліетилену Rehau Rautitan Stabil
д25х3,7
	  м
	20
	 

	815
	Кран кульовий  Д 25
	  шт
	4
	 

	816
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм
	  м
	80
	 

	817
	Труба із зшитого поліетилену Rehau Rautitan Stabil д.
32х2,2
	  м
	80
	 

	818
	Кран кульовий Д.32
	  шт
	4
	 

	819
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	380
	 

	820
	Утеплювач трубний K-flex ф22х6
	  м
	306,6
	 

	821
	Утеплювач трубний K-flex ф28х6
	  м
	2,044
	 

	822
	Утеплювач трубний K-flex ф35х13
	  м
	81,76
	 

	823
	Коліно  д.20
	  шт
	1
	 

	824
	Трійник  - 16
	  шт
	20
	 

	825
	Трійник д.25
	  шт
	2
	 

	826
	Трійник д.32
	  шт
	2
	 

	827
	Трійник редукційний - 16 / 20 / 16
	  шт
	4
	 

	828
	Трійник редукційний - 20 / 16 / 16
	  шт
	12
	 

	829
	Трійник редукційний  - 20 / 16 / 20
	  шт
	12
	 

	830
	Трійник редукційний  - 20 / 25 / 20
	  шт
	2
	 

	831
	Трійник редукційний  - 25 / 16 / 20
	  шт
	2
	 

	832
	Трійник редукційний  - 32 / 25 / 20
	  шт
	4
	 

	833
	З'єднувач двосторонній редукційний  25 / 20
	  шт
	2
	 

	834
	З'єднувач латунний конусний  - 16 G3/4"
	  шт
	62
	 

	835
	З'єднувач латунний  - 20 R1/2"
	  шт
	8
	 

	836
	З'єднувач латунний  - 25 R3/4"
	  шт
	8
	 

	837
	З'єднувач латунний  - 32 R1"
	  шт
	8
	 

	838
	Кільце - 16
	  шт
	102
	 

	839
	Кільце - 20
	  шт
	64
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	840
	Кільце - 25
	  шт
	24
	 

	841
	Кільце - 32
	  шт
	40
	 

	842
	Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 40мм
мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  шт
	2
	 

	843
	На кожні 10 мм зміни глибини отворів діаметром 40 мм в
залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати
( до 220мм)
	  шт
	2
	 

	844
	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см
	  шт
	122
	 

	845
	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см
	  шт
	410
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-016 на IТП.Автоматизація .
придбання устаткування
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	846
	Давач температури води накладний  STw-03
	  шт.
	3
	 

	847
	Датчик температури зовнішнього повітря  ST-01
	  шт.
	1
	 

	848
	Датчик перепаду тиску   РТМ 55
	  шт.
	2
	 

	849
	Реле тиску шкала 0...1,0 МПА   РД-1В
	  шт.
	2
	 

	850
	 Вільно-програмований контролер Freemax MX-SM
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-017 на IТП.Автоматизація
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Прилади і засоби автоматизації
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	851
	Монтаж датчика температури води
	  шт
	3
	 

	852
	Монтаж датчика температури зовнішнього повітря
	  шт
	1
	 

	853
	Монтаж датчика перепаду тиску
	  шт
	2
	 

	854
	Монтаж реле тиску
	  шт
	2
	 

	 
	Роздiл 2. Електроапаратура
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	855
	Монтаж контроллера
	  шт
	1
	 

	856
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А
	  шт
	10
	 

	857
	 Автоматичний вимикач 2-п Standart 1P+N, Ін=10А    SF1
FB2-63
	  шт
	1
	 

	858
	Автоматичний вимикач захисту двигуна 3-п, Ін=0,25...0,
4А  FMP32
	  шт
	2
	 

	859
	Автоматичний вимикач 2-п Standart, Ін=2А  FB2-63
	  шт
	1
	 

	860
	Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=6А  FB2-63
	  шт
	1
	 

	861
	Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=2А  FB2-63
	  шт
	1
	 

	862
	Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=1А  FB2-63
	  шт
	2
	 

	863
	Трипозиційний перемикач, "1"-"O"-"2" (2NO) FP5-AD53
	  шт
	2
	 

	864
	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ
	  шт
	1
	 

	865
	Трансформатор, P=60 Вт, ~230/~24В ОСМ3
	  шт
	1
	 

	866
	Монтаж реле
	  шт
	2
	 

	867
	Проміжне реле 3п.к.,~24В МY3
	  шт
	2
	 

	868
	Кнопка, установлювана на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	869
	 Кнопка здвоєна, "I"-"O" (1NO+1NC) FP4-BL8325
	  шт
	1
	 

	870
	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що
підключаються, до 2
	  шт
	3
	 

	871
	 Арматура сигнальна модульна ~220В, колір жовтий
	  шт
	1
	 

	872
	 Арматура сигнальна модульна ~220В, колір зелений
	  шт
	2
	 

	873
	Монтаж запобіжника
	  шт
	2
	 

	874
	Запобіжник 5мм*20мм 1,0А
	  шт
	2
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-021 на Ліфт №1. Службовий
ліфт
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	875
	(Демонтаж) в металокаркасній шахті ліфта
маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с
вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7
м
	  ліфт
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	876
	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів маловантажних
вантажопідйомністю 100 кг
	  м
	-0,65
	 

	877
	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного
зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100
кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м
	  ліфт
	1
	 

	878
	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати
для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю 100 кг
	  м
	-0,65
	 

	 
	Роздiл 1. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	879
	Заміна окремих елементів огорожі шахти із металосітки
на огорожу із сталевих листів. Кріплення 1 м2
	  м2
	8,3
	 

	880
	Розбирання цементно-піщаної стяжки Н=50мм
	  м2
	1,5
	 

	881
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
до 20 м2
	  м2
	1,5
	 

	882
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати /к=22/
	  м2
	1,5
	 

	883
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 40 мм
	  м3
	0,2
	 

	884
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	3
	 

	885
	Сітка арматурна 10х100х100
	  т
	0,0189
	 

	886
	Сітка арматурна 10х200х200
	  т
	0,0102
	 

	887
	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах
	  м2
	2,2
	 

	888
	Металеве обрамлення нерж.
	  шт
	2
	 

	889
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	1,5
	 

	890
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	31,2
	 

	891
	Просте фарбування колером олійним підлог
	  м2
	1,5
	 

	892
	Ліфт вантажний, малий, загального призначення,
вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки
	  ліфт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-022 на Ліфт №2. Службовий
ліфт
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	893
	(Демонтаж) в металокаркасній шахті ліфта
маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с
вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7
м
	  ліфт
	1
	 

	894
	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів маловантажних
вантажопідйомністю 100 кг
	  м
	-0,65
	 

	895
	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного
зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100
кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м
	  ліфт
	1
	 

	896
	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати
для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю 100 кг
	  м
	-0,65
	 

	 
	Роздiл 1. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	897
	Заміна окремих елементів огорожі шахти із металосітки
на огорожу із сталевих листів. Кріплення 1 м2
	  м2
	8,3
	 

	898
	Розбирання цементно-піщаної стяжки Н=50мм
	  м2
	1,5
	 

	899
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
до 20 м2
	  м2
	1,5
	 

	900
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати /к=22/
	  м2
	1,5
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	901
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 40 мм
	  м3
	0,2
	 

	902
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	3
	 

	903
	Сітка арматурна 10х100х100
	  т
	0,0189
	 

	904
	Сітка арматурна 10х200х200
	  т
	0,0102
	 

	905
	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах
	  м2
	2,2
	 

	906
	Металеве обрамлення нерж.
	  шт
	2
	 

	907
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	1,5
	 

	908
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	31,2
	 

	909
	Просте фарбування колером олійним підлог
	  м2
	1,5
	 

	910
	Ліфт вантажний, малий, загального призначення,
вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки
	  ліфт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-023 на Ліфт №3. МГН
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	911
	(Демонтаж) площадки підіймальної вантажопідйомністю
500 кг
	  шт
	1
	 

	912
	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 1. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	913
	Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м
	  м2
	4,8
	 

	914
	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементним розчином по каменю та бетону
	  м2
	9,6
	 

	915
	Просте фарбування колером олійним стін,
підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних
конструкціях
	  м2
	9,6
	 

	916
	Переміщення піску ручними візками на 20 м, група
ґрунту 1
	  м3
	2,4
	 

	917
	Улаштування підстильного шару піщаного
	  м3
	2,4
	 

	918
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
до 20 м2
	  м2
	4,8
	 

	919
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати /к=16/
	  м2
	4,8
	 

	920
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 40 мм
	  м3
	0,5
	 

	921
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	9,6
	 

	922
	Сітка арматурна 10х100х100
	  т
	0,0303
	 

	923
	Сітка арматурна 10х200х200
	  т
	0,0164
	 

	924
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча
підлога по типу "Полімін")
	  м2
	2,4
	 

	925
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати /к=6/
	  м2
	2,4
	 

	926
	Самовирівнююча підлога по типу "Полімін"
	  кг
	240
	 

	927
	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах
	  м2
	2,2
	 

	928
	Металеве обрамлення нерж.
	  шт
	2
	 

	929
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	2,4
	 

	930
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	20,8
	 

	931
	Просте фарбування колером олійним підлог
	  м2
	2,4
	 

	 
	Роздiл 2. Електроосвітлення
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	932
	Демонтаж кожуху металевого для захисту вводiв та
електроустаткування
	  кг
	0,8
	 

	933
	Демонтаж вимикачів, розеток
	  шт
	2
	 

	934
	Демонтаж схованої електропроводки
	  м
	10
	 

	935
	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).
	  шт
	1
	 

	936
	Ввідний пристрій ВУ-1-У3
	  шт
	1
	 

	937
	Прокладання коробiв пластикових
	  м
	10
	 

	938
	Канал кабельний (25*25мм)
	  м
	10,1
	 

	939
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в коробах
	  м
	10
	 

	940
	Кабель ВВГнгд 3х1,5
	  м
	10,2
	 

	941
	Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці
	  шт
	2
	 

	942
	Вимикач прохідний 1-клав.
	  шт
	2
	 

	943
	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці
	  шт
	1
	 

	944
	Розетка декоративна пластикова
	  шт
	1
	 

	945
	Монтаж плафонів настiнних або стельових
	  шт
	2
	 

	946
	Світильник LED в зборі, 36Вт, 6400К IP65
	  шт
	2
	 

	947
	Установлення блоків
	  шт
	1
	 

	948
	Бокс зовнішнього пластикового ABB Mistral на 8 модулів
	  шт
	1
	 

	949
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	4
	 

	950
	Автоматичний вимикач ABB 6А тип С 4,5кА
	  шт
	2
	 

	951
	Автоматичний вимикач ABB 16А тип С 4,5кА
	  шт
	1
	 

	952
	Автоматичний вимикач ABB 25А тип С 4,5кА
	  шт
	1
	 

	953
	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних
пристроїв та блоком живлення
	  ящик
	1
	 

	954
	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони,
пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)
	  шт
	3
	 

	955
	Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2
	  м
	16
	 

	956
	Дюбель 6х60 з ударним шурупом
	  шт
	16
	 

	957
	Кабель 4х0,22 екран.
	  м
	10,2
	 

	958
	Кабель ВВГнгд 5*6
	  м
	6,12
	 

	959
	Ліфт вантажний, малий, загального призначення,
вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки
	  ліфт
	1
	 

	960
	На кожну зупинку додавати або виключати
	  ліфт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-024 на Ліфт №4. МГН
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	961
	(Демонтаж) площадки підіймальної вантажопідйомністю
500 кг
	  шт
	1
	 

	962
	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 1. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	963
	Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м
	  м2
	4,8
	 

	964
	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементним розчином по каменю та бетону
	  м2
	9,6
	 

	965
	Просте фарбування колером олійним стін,
підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних
конструкціях
	  м2
	9,6
	 

	966
	Переміщення піску ручними візками на 20 м, група
ґрунту 1
	  м3
	2,4
	 

	967
	Улаштування підстильного шару піщаного
	  м3
	2,4
	 

	968
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
до 20 м2
	  м2
	4,8
	 

	969
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати або виключати /к=16/
	  м2
	4,8
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	970
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 40 мм
	  м3
	0,5
	 

	971
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	9,6
	 

	972
	Сітка арматурна 10х100х100
	  т
	0,0303
	 

	973
	Сітка арматурна 10х200х200
	  т
	0,0164
	 

	974
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча
підлога по типу "Полімін")
	  м2
	2,4
	 

	975
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати /к=6/
	  м2
	2,4
	 

	976
	Самовирівнююча підлога по типу "Полімін"
	  кг
	240
	 

	977
	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах
	  м2
	2,2
	 

	978
	Металеве обрамлення нерж.
	  шт
	2
	 

	979
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	2,4
	 

	980
	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	20,8
	 

	981
	Просте фарбування колером олійним підлог
	  м2
	2,4
	 

	 
	Роздiл 2. Електроосвітлення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	982
	Демонтаж кожуху металевого для захисту вводiв та
електроустаткування
	  кг
	0,8
	 

	983
	Демонтаж вимикачів, розеток
	  шт
	2
	 

	984
	Демонтаж схованої електропроводки
	  м
	10
	 

	985
	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).
	  шт
	1
	 

	986
	Ввідний пристрій ВУ-1-У3
	  шт
	1
	 

	987
	Прокладання коробiв пластикових
	  м
	10
	 

	988
	Канал кабельний (25*25мм)
	  м
	10,1
	 

	989
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в коробах
	  м
	10
	 

	990
	Кабель ВВГнгд 3х1,5
	  м
	10,2
	 

	991
	Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці
	  шт
	2
	 

	992
	Вимикач прохідний 1-клав.
	  шт
	2
	 

	993
	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці
	  шт
	1
	 

	994
	Розетка декоративна пластикова
	  шт
	1
	 

	995
	Монтаж плафонів настiнних або стельових
	  шт
	2
	 

	996
	Світильник LED в зборі, 36Вт, 6400К IP65
	  шт
	2
	 

	997
	Установлення блоків
	  шт
	1
	 

	998
	Бокс зовнішнього пластикового ABB Mistral на 8 модулів
	  шт
	1
	 

	999
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	4
	 

	1000
	Автоматичний вимикач ABB 6А тип С 4,5кА
	  шт
	2
	 

	1001
	Автоматичний вимикач ABB 16А тип С 4,5кА
	  шт
	1
	 

	1002
	Автоматичний вимикач ABB 25А тип С 4,5кА
	  шт
	1
	 

	1003
	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних
пристроїв та блоком живлення
	  ящик
	1
	 

	1004
	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони,
пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)
	  шт
	3
	 

	1005
	Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2
	  м
	16
	 

	1006
	Дюбель 6х60 з ударним шурупом
	  шт
	16
	 

	1007
	Кабель 4х0,22 екран.
	  м
	10,2
	 

	1008
	Кабель ВВГнгд 5*6
	  м
	6,12
	 

	1009
	Ліфт вантажний, малий, загального призначення,
вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки
	  ліфт
	1
	 

	1010
	На кожну зупинку додавати або виключати
	  ліфт
	1
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	Локальний кошторис 02-01-025 на Ліфт №5. Вантажний
підйомник
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1011
	(Демонтаж) площадки підіймальної вантажопідйомністю
500 кг
	  шт
	1
	 

	1012
	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг
	  шт
	1
	 

	1013
	Платформа, загального призначення,
вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки
	  ліфт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-026 на придбання
устаткувння лифтфів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1014
	Ліфт малий вантажний ЛМВ 100 з м/к
	  шт
	1
	 

	1015
	Ліфт малий вантажний ЛМВ 100 з м/к
	  шт
	1
	 

	1016
	Вертикальна підіймальна платформа для осіб з
обмеженою рухливістю VP 1516 з м/к (сендвіч панелі +
нерж. сталь)
	  шт
	1
	 

	1017
	Щит ліфта 3 GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А)
	  шт
	1
	 

	1018
	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000.
	  шт
	1
	 

	1019
	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000.
	  шт
	1
	 

	1020
	Пристрій переговорний ПР1ППGSM 00.00.000
	  шт
	1
	 

	1021
	Вертикальна підіймальна платформа для осіб з
обмеженою рухливістю VP 1516 з м/к (сендвіч панелі +
нерж. сталь)
	  шт
	1
	 

	1022
	Щит ліфта 3 GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А)
	  шт
	1
	 

	1023
	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000.
	  шт
	1
	 

	1024
	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000.
	  шт
	1
	 

	1025
	Пристрій переговорний ПР1ППGSM 00.00.000
	  шт
	1
	 

	1026
	Вантажний підйомник, в/п 500 kg , платформа
1170х1000х1400 мм, оздоблення Ral 9006
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-027 на блискавкозахист
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1027
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, що
знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв
	  м3
	37,1
	 

	1028
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	  м3
	37,1
	 

	1029
	Установлення блискавкоприймальної системи
[при роботi на дiючому антенному полi серед дiючих
антенно-щоглових споруд]
	  шт
	20
	 

	1030
	Труба монтажна для блискавкозахисту D20
	  шт
	20
	 

	1031
	З'єднувач для труби D20
	  шт.
	20
	 

	1032
	Зажим UD-20 для труби D20
	  шт.
	40
	 

	1033
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 8 до 15 м]
	  м
	190
	 

	1034
	Дріт алюмінієвий д.8мм
	  м
	190
	 

	1035
	 Тримач дроту пластиковий з бетоном
	  шт
	22
	 

	1036
	Тримач дроту NIRO
	  шт
	130
	 

	1037
	Злучник для дроту універсальний
	  шт
	20
	 

	1038
	 Смуга ПВХ мембрани 300х50 мм
	  шт
	22
	 

	1039
	Шуруп з дюбелем розріпним
	  шт
	80
	 

	1040
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз до 160 мм2
	  м
	106
	 

	1041
	Шина-смуга сталева поцинкована 25х4 мм
	  м
	28
	 

	1042
	Шина-смуга сталева поцинкована 40х4 мм
	  м
	78
	 

	1043
	 Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем
	  шт.
	6
	 

	1044
	Злучник контрольний
	  шт.
	6
	 

	1045
	Монтажний комплект (електроди, дюбелі,     болти, гайки,
 тощо)
	  шт.
	1
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	1046
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18
мм
	  шт
	12
	 

	1047
	 Комплект стрижневого заземлення
	  шт
	12
	 

	1048
	Ударна насадка SDS-MAX
	  шт
	1
	 

	1049
	Коробка для фасадного контрольного з'єднання
	  шт
	6
	 

	1050
	 Коробка для фасадного контрольного     з'єднання
	  шт
	6
	 

	1051
	 Антикорозійна паста (технічний вазилін)     V=0.5л
	  шт
	2
	 

	1052
	 Антикорозійна стрічка
	  шт
	2
	 

	1053
	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга
між заземлювачами і заземленими елементами
	  точ.
	12
	 

	1054
	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору
розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м
	  вимір.
	1
	 

	1055
	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола
«фаза - нуль»
	  струм-ч
	5
	 

	1056
	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору
ґрунту
	  вимір.
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-01 на Госппитний водопровід
(В1)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1057
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм
	  м
	20
	 

	1058
	Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм
	  м
	20
	 

	1059
	Труба сталева , емальована  д.57х3,0
	  м
	20,8
	 

	1060
	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром 63 мм
	  шт
	2
	 

	1061
	Втулка під фланець           ПНД 160д. 63
	  комплект
	2
	 

	1062
	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром
50-65 мм
	  м
	20
	 

	1063
	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих
трубопроводах діаметром 50 мм
	  шт
	2
	 

	1064
	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих
трубопроводів
	  шт
	2
	 

	1065
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3,,
діаметр 50 мм
	  шт
	2
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-02 на Побутова каналізація
(К1)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1066
	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м
та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2
м, з кріпленнями, група ґрунту 2
	  м3
	47,25
	 

	1067
	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей
шириною до 2 м в стійких ґрунтах
	  м3
	47,25
	 

	1068
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	47,25
	 

	1069
	Перевезення ґрунту до 30 км
	  т
	77,9625
	 

	1070
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	47,25
	 

	1071
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	1,05
	 

	1072
	Пісок природний, рядовий
	  м3
	1,155
	 

	1073
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	  м3
	46,2
	 

	1074
	Пісок природний, рядовий
	  м3
	50,82
	 

	1075
	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях
	  шт
	2
	 

	1076
	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм
	  м
	15
	 

	1077
	Труба каналізаційна поліпропіленова д.110 Valrom
	  м
	15,15
	 

	1078
	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах
	  шт
	2
	 

	1079
	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм
при проході труб через фундаменти або стіни підвалів
	  шт
	2
	 

	1080
	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром
100 мм
	  м
	15
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	Локальний кошторис 06-01-03 на Каналізація виробнича
(К3)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1081
	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м
та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2
м, з кріпленнями, група ґрунту 2
	  м3
	31,5
	 

	1082
	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей
шириною до 2 м в стійких ґрунтах
	  м3
	31,5
	 

	1083
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	31,5
	 

	1084
	Перевезення ґрунту до 30 км
	  т
	51,975
	 

	1085
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	  м3
	31,5
	 

	1086
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	0,7
	 

	1087
	Пісок природний, рядовий
	  м3
	0,77
	 

	1088
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
піском
	  м3
	30,8
	 

	1089
	Пісок природний, рядовий
	  м3
	33,88
	 

	1090
	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях
	  шт
	2
	 

	1091
	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм
	  м
	10
	 

	1092
	Труба каналізаційна поліпропіленова д.160Valrom
	  м
	10,1
	 

	1093
	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без
механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,
05 т
	  шт
	1
	 

	1094
	Жироуловлювач Biolos Fl-5 (5л/с, %%C1.4, т=50кг,h=1.
75м надставказ посиленного ПП, люк900х900)
	  шт
	1
	 

	1095
	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром
150 мм
	  м
	10
	 

	1096
	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах
	  шт
	1
	 

	1097
	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм
при проході труб через фундаменти або стіни підвалів
	  шт
	2
	 

	 

	 
	 
	 
	 








